Требования «Издательства «Донеччина»
к форматам файлов, принимаемых для фотовывода

Для фотовывода сборка макетов осуществляется дизайнерами издательства в Adobe InDesign  под драйвер Agfa Avantra 44 на А1 и А2 форматы. 
Обычно цветоделение выполняется на стандартные 4 краски (CMYK). При печати заказным цветом готовьте материалы, окрашенные одной из этих красок для правильности цветоделения, или используйте заказную spot краску.
Рекомендуется для создания PDF писать PS на драйвер Agfa Avantra 44 и дистилить Adobe Acrobat с издательскими настройками (PrePress).
!!!Внимание очень часто бывают проблемы с PDF, написанными из Corel Draw, реже с QuarkXPress (искажения или полный выброс работы RIP’ом). Поэтому рекомендуем использовать приложения Adobe для подготовки материалов. Или хотя бы конвертировать из Corel в Adobe Illustrator.
1.	Книги, журналы, брошюры, газеты – прямой композитный PDF (совместимость с Acrobat 4 [pdf ver 1.3]), иллюстрации CMYK 300 dpi, компрессия ZIP, шрифты включены, включен overprint для черного, отключено Preserve OPI comments, черный текст в одну краску. Формат документа до обреза (для газет формат полосы верстки, возможно с полями). Для больших публикаций (более 20 стр.) все страницы помещаются в один PDF-файл в правильном порядке. 
2.	Афиши, бланки, плакаты, этикетки и другая подобная продукция
а) Tiff. CMYK 300-600 dpi, в зависимости от величины мелких деталей, черный текст в одну краску умножением (overprint), без сглаживания для 600 dpi. Без слоев. Желательна ZIP или LZW компрессия.
б) PDF (аналогично пункту 1).
в) Adobe Illustrator (CS-CS4) AI с совместимостью с PDF. Формат документа равен формату до обреза. Текст в кривых. Черный текст в одну краску, overprint для черного.

Все работы, выполненные с нарушением требований издательства, либо возвращаются заказчику на переделку, или переделываются дизайнерами издательства. В последнем случае издательство не несет ответственность за возможные искажения макетов.