Требования «Издательства «Донеччина»
к форматам файлов, принимаемых для вывода на кальку

Для вывода на кальку издательство использует лазерные принтеры HP 9000N и HP 9050N. Вывод идет на кальку А3 плотностью 90 гм2. Используются только оригинальные и незаправленные картриджи (оптическая плотность черного равна единице, текст на фоне 30% серого уже плохо читается). Пожалуйста, вносите корректировку при подготовке материалов.
Для вывода на кальку принимается зеркальный (для цветных полос деленный с крестами и описаниями красок) PDF (совместимость с Acrobat 4 [pdf ver 1.3]), разрешение иллюстраций не меньше 150 dpi, компрессия ZIP, шрифты включены. При необходимости можете поставить линиатуру 85 или 106. При подготовке деленных страниц, пожалуйста, располагайте кресты по центру поля 1 см от формата верстки. Или при верстке задайте формат документа равным размеру верстки, а при печати давайте под кресты поля по 1 см с каждой стороны.
Рекомендуется для создания pdf писать PS на любой PS-драйвер принтеров HP и дистилить Adobe Acrobat с издательскими настройками (PrePress). 
!!!Внимание очень часто бывают проблемы с PDF, написанными из Corel Draw, (искажения или полный выброс работы принтером). Поэтому рекомендуем использовать приложения Adobe для подготовки материалов. Или хотя бы конвертировать из Corel в Adobe Illustrator.